
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 
КЗ « Погребищенський ліцей №2 Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області; 
Україна, 22200, Вінницька область, Вінницький район, м. Погребище, вул. Київська 50-В; 
код згідно з ЄДРПОУ 26219760; 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Засоби навчання та обладнання для облаштування навчального кабінету хімії, лаборантської Нової Української школи (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»  – 39160000-1( Шкільні меблі)

3. Процедура закупівлі:
Відкриті торги з особливостями .
Доступно за відповідним посиланням: UA-2026-10-08-007734-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні та якісні характеристики закупівлі відповідають загальноприйнятим нормам та стандартам для зазначеного предмета закупівлі.
	№ п/п
	                   Найменування товару
	          Кількість

	1
	Комплект меблів для кабінету хімії
	   1 комплект

	2
	Комплект меблів для лаборантської
	   1 комплект


Технічні, якісні, кількісні характеристики складових комплекту засобів навчання та обладнання:

	Комплект меблів для кабінету хімії:

	№ з/п
	Найменування  складових комплекту
	Технічні характеристики складових комплекту
	Од. виміру
	Кількість

	1. 
	Стіл вчителя 
	Габаритні розміри* столу вчителя становлять: 1200х750х900мм, при цьому висота робочої поверхні – 750 мм.
Стіл вчителя складається із стільниці, надбудови, боковин, екрану з ламінованого ДСП, нижньої полиці, цільнозварного металевого каркасу та П-подібної металевої опори з верхніми монтажними консолями.
Верхня робоча поверхня (кришка) надбудови виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком. 
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами, виготовленої з металевого профілю перерізом 20х20 мм, та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40х20 мм, приварених до рами. 
П-подібна металева опора виготовлена з профільної труби перерізом 40х20 мм та 20х20 мм. Опора складається з двох вертикальних стійок, з'єднаних між собою горизонтальною поперечиною. У верхній частині вертикальних стійок передбачені горизонтальні монтажні консолі для кріплення стільниці.
Металеві конструкції є зварними та покриті порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Сірий, Лаванда;
- вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Сірий;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП,  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм 
- цільнозварний металевий каркас та П-подібна металева опора, покриті стійкою до механічних пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий.
	шт. 
	1

	2. 
	Тумба мобільна
	Габаритні розміри* тумби мобільної становлять: 420х500х560 мм. 
Тумба мобільна має три висувні шухляди. Задня стінка тумби виготовлена з ламінованого ДСП. Оснащена тумба мобільна коліщатами.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                            - ламіноване ДСП завтовшки 16 мм, колір Сірий, Лаванда;
 - ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП,  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;                                                                                                                                                                                                                                                                                
- направляючі роликові;
- ручка металева, кольору хром, форма - дуга; 
- коліщата.
	шт.
	1

	3. 
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя становлять: 600х565х900 мм. Висота сидіння від підлоги становить: 450 мм. Висота спинки становить: 455 мм. Ширина сидіння становить: 450 мм. Глибина сидіння становить: 450 мм. Висота підлокітників від підлоги  становить: 640 мм. Спинка і сидіння оббиті тканиною штучною шкірою, колір сірий. Рама стільця металева, кольору хром. Стілець має підлокітники дерев'яні, колір горіх. Максимальне навантаження на стілець становить 120 кг.
	шт.
	1

	4. 
	Стіл демонстраційний 
	Габаритні розміри* столу демонстраційного становлять: 1200х750х900 мм. Стіл має під стільницею дві висувні шухляди по боках (ліворуч та праворуч), під ними розташовано двоє розпашних дверцят по боках (ліворуч та праворуч), по центру вгорі - розетки 3 шт. із заземленням, під ними розташовано нішу відкриту із однією горизонтальною полицею. За дверцятами розміщено одну полицю. Стільниця виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком. Задня стінка столу демонстраційного виготовлена з ламінованого ДСП. Стіл має цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм та складається з прямокутної горизонтальної рами з металевого профілю перерізом 20х20 мм та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40х20 мм. Металевий каркас покритий стійкою до механічних пошкоджень порошковою фарбою. 
Матеріал виготовлення та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Сірий, Лаванда;
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5мм;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Сірий;
- ручка металева, кольору хром, форма - дуга; 
- завіси;
- розетки із заземленням 3 шт.;
- направляючі телескопічні;
- цільнозварний металевий каркас, покритий стійкою до механічних пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий.
	шт.
	1

	5. 
	Шафа витяжна
	Габаритні розміри* шафи витяжної становлять: 900х550х2400 мм. 
Нижня частина шафи складається з тумби, яка має розетки 2 шт. із захисною кришкою (вологозахисні із заземленням), одну висувну шухляду та двоє розпашних дверцят, за якими розташовані вертикальна перетинка та одна полиця. 
Шафа витяжна оснащена:
· одними підйомними дверцятами, які фіксуються шпінгалетами;
·  витяжним вентилятором, отвір на вентиляцію має бути діаметром не менше 150 мм;
· світильником з двома лампами і вимикачем.
Для забезпечення безпеки під час експлуатації шафи має бути передбачено встановлення автоматичного вимикача, який забезпечує захист електричної мережі та можливість аварійного відключення електроживлення.
Всі верхні чотири стінки шафи витяжної виготовлені із загартованого скла. Стоїть шафа на цільнозварному металевому каркасі.
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами з металевого профілю перерізом 20х20 мм та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40х20 мм. Металевий каркас покритий стійкою до механічних пошкоджень порошковою фарбою.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:
- вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Сірий;
- ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір Сірий, Лаванда;
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП,  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;
- загартоване скло, завтовшки 4 мм;
- ручка металева, кольору хром, форма - дуга; 
- завіси;
- направляючі телескопічні;
- вентилятор витяжний;
- розетки із захисною кришкою, вологозахисні, із заземленням 2 шт.;
- автоматичний вимикач;
- світильник з двома лампами і вимикачем;
- цільнозварний металевий каркас, покритий стійкою до механічних пошкоджень  порошковою фарбою, колір Сірий. 
	шт.
	1

	6. 
	Тумба-мийка
	Габаритні розміри* тумби-мийки становлять: 600х600х900 (1300) мм.
Тумба-мийка має двоє розпашних дверцят, стільницю та цільнозварний металевий каркас. Під стільницею передбачено прямокутну горизонтальну раму, виготовлену з металевого профілю перерізом 20х20 мм.
Стільниця виготовлена з вологостійкого ДСП завтовшки 28 мм, вкритого HPL-пластиком. У стільницю вмонтована керамічна мийка білого кольору із сифоном та змішувачем.
Тумба оснащена стіновою панеллю, висотою не менше 400 мм. Стінова панель виготовлена з ламінованого ДСП завтовшки 10 мм, вкритого HPL-пластиком.
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами з металевого профілю перерізом 20х20 мм та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40х20 мм. Металевий каркас покритий стійкою до механічних пошкоджень порошковою фарбою.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                           - вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Сірий;
- ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір Сірий;
- стінова панель, завтовшки 10 мм, вкрита HPL-пластиком, колір Сірий;                                                                             
- крайка – ПВХ в колір матеріалів,  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;
 - завіси;               
- ручка металева, кольору хром, форма - дуга; 
- мийка керамічна, колір Білий;
- змішувач; 
- сифон;
- цільнозварний металевий каркас, покритий стійкою до механічних пошкоджень  порошковою фарбою, колір Сірий.
	шт.
	1

	7. 
	Стіл двомісний лабораторний
	Габаритні розміри* столу двомісного лабораторного становлять: 1200х600х760 мм. 
Стіл складається зі стільниці, металевого цільнозварного каркасу та царги, виготовленої з ламінованого ДСП.
Стільниця столу виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком.                                                                                      Металевий цільнозварний каркас столу складається з двох С-подібних опор, виготовлених із металевого профілю перерізом 40х20 мм та 20х20 мм, та двох траверс. Для забезпечення надійності кожна опора має три вертикальні стійки. Опори з'єднані між собою однією траверсою, розташованою під стільницею, та однією траверсою, розташованою за царгою столу. Траверси виготовлені з металевого профілю перерізом 20х20 мм. Металевий цільнозварний каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень.
Стіл обладнаний двома гачками, закріпленими по одному з лівого та правого боку конструкції.
Матеріали виготовлення та комплектуючі:
- вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Сірий;
- металевий цільнозварний каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень, колір Сірий;
- ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Лаванда;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;
-гачки-2 шт.;
- заглушка пластикова, колір чорний.
	шт.
	16

	8. 
	Стілець учнівський
	Габаритні розміри стільця учнівського становлять 425±10 х505±25 х810±10 мм. Спинка і сидіння стільця учнівського оббиті тканиною штучною шкірою, сірого кольору. Рама стільця металева, кольору алюміній.
	шт.
	32

	9. 
	Стінка меблева
	Габаритні розміри* стінки меблевої становлять: 3600х500х2350 мм.
Стінка меблева складається з 3 елементів: 
- шафи комбінованої (2 шт.), габаритні розміри якої становлять: 1350х500х2350 мм; 
- шафи (1 шт.), габаритні розміри якої становлять: 900х500х2350 мм. 
Шафа комбінована оснащена тринадцятьма фігурними розпашними дверцятами з ламінованого ДСП завтовшки 16 мм та однією пластиковою розпашною дверцяткою, за якими розташовані полиці та ніші. Один із фігурних дверцят обклеєний крейдовим оракалом чорного кольору. Задня стінка шафи виготовлена з ламінованого ДСП. Шафа комбінована має цоколь. В даній шафі комбінованій передбачено використання двох типів ручок.
Шафа оснащена дев’ятьма фігурними розпашними дверцятами з ламінованого ДСП та однією пластиковою розпашною дверцяткою, за якими розташовані полиці та ніші. Один із фігурних дверцят обклеєний крейдовим оракалом чорного кольору. Задня стінка шафи виготовлена з ламінованого ДСП. Шафа має цоколь. В даній шафі передбачено використання двох типів ручок.
Матеріали виготовлення та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки 16 мм, колір Сірий, Лаванда, Графіт;
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП,  завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
- пластик прозорий, завтовшки 4 мм;
- ручка металева, кольору хром, форма - дуга; 
- ручка металева, кольору хром, форма кнопка;
- завіси;
- оракал крейдовий чорного кольору.
	шт.
	1

	Комплект меблів для лаборантської 

	10. 
	Стіл на металевому каркасі
	Габаритні розміри* столу на металевому каркасі становлять: 1200х600х760 мм. 
Стіл на металевому каркасі складається з металевого цільнозварного каркасу та стільниці, виготовленої з вологостійкого ДСП, вкритого HРL пластиком завтовшки 28 мм. 
Цільнозварний каркас являє собою дві П-подібні опори, виготовлені з металевого профілю перерізом 40х20 мм, які з’єднані між собою під стільницею двома траверсами, виготовленими з металевого профілю перерізом 20х20 мм.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                                              - вологостійке ДСП, вкрите HРL пластиком завтовшки 28 мм, колір Сірий;
- крайка – ПВХ в колір матеріалу;
- металевий цільнозварний каркас, покритий стійкою до механічних пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;
- заглушки пластикові, колір Чорний.
	шт.
	1

	11. 
	Стіл вчителя
	Габаритні розміри* столу вчителя становлять: 1200х600х750 мм.
Стіл вчителя має стільницю, боковину, царгу та тумбу праворуч, яка оснащена нішею та трьома висувними шухлядами. Задня стінка тумби виготовлена з ламінованого ДСП.  
Матеріали виготовлення та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Сірий;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- направляючі роликові;
- ручка металева, кольору Хром, форма-дуга.  
	шт.
	1

	12. 
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя становлять: 600х565х900 мм. Висота сидіння від підлоги становить: 450 мм. Висота спинки становить: 455 мм. Ширина сидіння становить: 450 мм. Глибина сидіння становить: 450 мм. Висота підлокітників від підлоги  становить: 640 мм. Спинка і сидіння оббиті тканиною штучною шкірою, колір сірий. Рама стільця металева, кольору хром. Стілець має підлокітники дерев'яні, колір горіх. Максимальне навантаження на стілець становить 120 кг.
	шт.
	1

	13. 
	Шафа з полицями
	Габаритні розміри* шафи з полицями становлять: 900х550х2250 мм.
Шафа з полицями має двоє розпашних дверей, за якими розташовані полиці. Задня стінка виготовлена з ламінованого ДВП. Шафа з полицями має цоколь.
Матеріали виготовлення та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Сірий;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
- завіси;
- ручка металева, кольору Хром, форма - дуга.
	шт.
	2

	14. 
	Шафа-гардероб
	Габаритні розміри* шафи -гардеробу становлять: 800х550х2250мм.
Шафа-гардероб має двоє дверей, за якими розташовано по одній полиці зверху й знизу, та штангу для верхнього одягу. Задня стінка шафи виготовлена з ламінованого ДВП. Шафа-гардероб стоїть на цоколі.
Матеріали виготовлення та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки 16 мм, колір Сірий;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
- завіси;
- ручка металева, кольору Хром, форма - дуга;
- штанга металева.
	шт.
	1

	15. 
	Шафа комбінована
	Габаритні розміри* шафи комбінованої становлять: 900х550х2250 мм. 
Шафа комбінована має двоє розпашних дверцят внизу, за якими розташовано одну полицю,  двоє дверцят вгорі із скла в рамці з ламінованого ДСП, за якими розташовані дві полиці та відкриту нішу, яка знаходиться посередині. Задня стінка шафи комбінованої виготовлена з ламінованого ДВП. Шафа комбінована має цоколь.
Матеріали виготовлення та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Сірий;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
- завіси;
- скло прозоре, завтовшки 4 мм;
-ручка металева, кольору Хром, форма-дуга.        
	шт.
	1



Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару: 
4.1. Термін постачання: до 20 грудня 2026 року. 
4.2. Технічні та якісні характеристики товару, що закуповується, повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на період постачання товару. 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
При визначенні розміру бюджетного призначення за кошторисом  або очікувана вартість предмета закупівлі -430770,00 грн .з ПДВ  ,   358975,00грн.без ПДВ
 Державний бюджет України -387692,40 грн. з ПДВ КПКВ 0611184 (Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова Українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету  місцевими бюджетами» 2211850 Субвенція  з державного бюджету  місцевими бюджетами на реалізацію публічного  інвестиційного проєкту на забезпечення якісної ,сучасної  та доступної загальної середньої освіти «Нова Українська школа»
Забезпечення доступу до безпечної та якісної освіти :
Місцевий бюджет-43077,60 з ПДВ  
КПКВ 0611183  Співфінансування заходів, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної , сучасної  та доступної загальної середньої освіти  «Нова Українська школа»                                                                                                                                  
 6.Створення  сучасного освітнього  простору  у межах реформи «Нова Українська школа» у закладах загальної середньої освіти  
Код ;DREM-UA-030726-492764EA
Посилання https://dream.gov/ua/pIp /DREAM-UA -030726-492764EA?fromUri=/community/62143/spp

7.Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі -430770,00 гривень. з ПДВ.
Розрахунок здійснено з урахуванням вартості товару  на ринку, відповідно до  Примірної методики визначення очікуваної вартості  предмета закупівлі  та в межах затверджених кошторисних призначеннях на 2026 рік. Для визначення очікуваної вартості комплекту меблів для кабінету хімії та лаборантської  було застосовано метод порівняння ринкових цін -це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку ,а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій  та прайс-листів на момент вивчення ринку та відповідає розміру бюджетного призначення.
