
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 
КЗ « Погребищенський ліцей №2 Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області; 
Україна, 22200, Вінницька область, Вінницький район, м. Погребище, вул. Київська 50-В; 
код згідно з ЄДРПОУ 26219760; 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Засоби навчання та обладнання для облаштування навчального кабінету хімії, лаборантської Нової Української школи (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»  – 39160000-1( Шкільні меблі)

3. Процедура закупівлі:
Відкриті торги з особливостями .
Доступно за відповідним посиланням: UA-2026-10-06-005386-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні та якісні характеристики закупівлі відповідають загальноприйнятим нормам та стандартам для зазначеного предмета закупівлі.
	Найменування товару
	Технічний опис
	Одиниця виміру
	Кількість

	

Ваги електронні лабораторні
	Мінімальні технічні характеристики: діагональ платформи зважування: 110 мм; похибка вимірювання: +- 0,02 г; мінімальна межа зважування: 0,01 г;
час відгуку: до 2 сек;
робоча температура (+ 10…+ 30 °C); розміри ДхШхВ (мм): 190x225x80;
живлення: 110-230 В змінного струму, 50/60 Гц.
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Цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс для кабінету хімії
	Цифровий вимірювальний комплекс для кабінету хімії має складатися з набору програмного забезпечення, методичного забезпечення та комплекту вимірювальних датчиків.
Мінімальні технічні характеристики:
· датчики мають забезпечувати можливість передавання даних через бездротове з’єднання (зокрема Bluetooth) з можливістю підключення до стаціонарного ПК, ноутбука, смартфона та
планшета та дротове зʼєднання (зокрема USB);
· має постачатися з програмним забезпеченням, сумісним з операційною системою пристрою, що використовується в навчальному закладі;
· програмне забезпечення має забезпечувати відображення даних у вигляді таблиць і графіків, а також підтримувати експорт даних до табличних редакторів та інших програм;
· має постачатися з інструкцією з експлуатації та методичними матеріалами для проведення експериментів, лабораторних робіт і проєктної діяльності.
Комплектація має складатися в кількості, не менше: Датчик рН – 1 шт.
Датчик вуглекислого газу – 1 шт.
Датчик температури навколишнього середовища– 1 шт. Датчик провідності – 1 шт.
Датчик тиску – 1 шт. Датчик колориметр – 1 шт.
Датчик-лічильник крапель – 1 шт. Датчик кисню – 1 шт.
Датчик солоності – 1 шт.
Датчики, що входять в комплект цифрового вимірювального комплексу повинні мати наступні характеристики:
Датчик рН. Датчик pH має бути призначений для вимірювання водневого показника розчинів у навчальних лабораторних
дослідженнях. Діапазон вимірювання має бути не вужчий ніж 0–14 pH.
Датчик вуглекислого газу. Датчик вуглекислого газу має бути призначений для вимірювання концентрації CO₂ у повітрі або газовому середовищі під час навчальних лабораторних
досліджень. Діапазон вимірювання концентрації CO₂ має бути не вужчий ніж 0–5 000 ppm. Роздільна здатність вимірювання має бути не гірше 2 ppm.
Датчик температури навколишнього середовища. Датчик температури має бути призначений для вимірювання температури в навчальних лабораторних дослідженнях.
Діапазон вимірювання температури - не вужчий ніж від −40 °C до +125 °C. Роздільна здатність вимірювання - не гірше 0,1 °C. Датчик провідності. Датчик провідності має бути призначений для вимірювання електропровідності розчинів у навчальних
лабораторних дослідженнях. Діапазон вимірювання
електропровідності повинен мати верхню межу не менше 20 000 µS/cm (еквівалентно 20 mS/cm). Роздільна здатність
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	вимірювання електропровідності повинна становити не більше 10 µS/cm (еквівалентно 0,01 mS/cm).
Датчик тиску. Датчик тиску має бути призначений для вимірювання тиску газу, зміни тиску газу або різниці тисків у навчальних лабораторних дослідженнях. Допускається використання датчика одного з таких типів: датчик абсолютного тиску з діапазоном вимірювання не вужчим ніж 30–400 kPa; або датчик відносного тиску з діапазоном вимірювання не вужчим ніж від −100 до +300 кПа відносно атмосферного тиску; або датчик диференціального тиску з діапазоном вимірювання не вужчим ніж ±25 kPa.
Датчик колориметр. Датчик колориметр має бути призначений для вимірювання оптичних характеристик рідких зразків у навчальних лабораторних дослідженнях. Датчик має забезпечувати вимірювання пропускання та/або оптичної густини / абсорбції розчинів у видимому діапазоні світла.
Діапазон вимірювання оптичної густини має охоплювати щонайменше 0,05–1,0 Abs. Датчик має мати не менше чотирьох робочих довжин хвиль у видимому діапазоні. Датчик може додатково забезпечувати вимірювання каламутності рідких
зразків у діапазоні не менше 0–200 NTU.
Датчик-лічильник крапель. Датчик-лічильник крапель має бути призначений для автоматичної фіксації та підрахунку крапель рідини під час навчальних лабораторних досліджень, зокрема під час титрування. Датчик має забезпечувати реєстрацію проходження краплі через оптичний або інфрачервоний канал. Лічильник крапель може постачатися як окремий датчик або як пристрій / аксесуар, що працює у поєднанні з фотоворотами чи
іншим сумісним датчиком відповідно до конструкції виробника. Датчик кисню. Датчик кисню має бути призначений для вимірювання концентрації газоподібного кисню у повітрі або газовому середовищі під час навчальних лабораторних
досліджень. Верхня межа діапазону вимірювання концентрації кисню має бути не менше 25 % O₂. Роздільна здатність вимірювання має бути не гірше 0,1 % O₂.
Датчик солоності. Датчик солоності має бути призначений для вимірювання солоності водних розчинів у навчальних
лабораторних або польових дослідженнях. Нижня межа діапазону вимірювання має бути не вище 1 ppt, верхня межа діапазону вимірювання - не менше 50 ppt. Допускається відображення результатів у ppt та/або ppm.
Датчики мають бути оснащені власним автономним джерелом живлення, що забезпечуватиме їх бездротову роботу. Джерелом живлення може бути вбудований перезаряджуваний акумулятор або змінний елемент живлення, за умови забезпечення автономної бездротової роботи датчиків, що надаватиме можливість використовувати їх під час проведення навчальних досліджень як у шкільній аудиторії, так і поза її межами, у тому числі в умовах відсутності підключення до мережі Інтернет.
Відповідність технічним вимогам підтверджується технічною документацією виробника, наявною в учасника (на комплекс
та/або на окремі датчики), та/або листом виробника (офіційного представника).
	
	

	Набір навчальний
«Цифровий вимірювальний комп'ютерний
комплекс ЛабДиск БіоХім»
	Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для кабінету хімії (учасник вказує конкретну марку та модель):
цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс повинен мати можливість бездротової та/або дротової передачі даних (у тому числі USB) до ПК та/або до хмарного сервісу, мати можливість виводу даних на екран пристрою та на екран ПК,
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	мати можливість зберігати результати вимірювання у внутрішню пам’ять;
пристрій повинен забезпечувати автономний режим роботи (має бути наявний акумулятор, що забезпечує не менше ніж 100 годин роботи пристрою);
має бути наявна функція автоматичного тестування датчиків і їх калібрування;
комплекс повинен супроводжуватися інструкцією з експлуатації, методичними матеріалами та програмним забезпеченням;
має бути наявний набір дротів у кількості, достатній для підключення датчиків;
методичні матеріали:
методичні матеріали з проведення експериментів та
лабораторних робіт на навчальних заняттях, а також проєктної діяльності здобувачів освіти з використанням цифрового
обладнання;
характеристики програмного забезпечення цифрового вимірювального комп’ютерного комплексу:
можливість збору даних одночасно з декількох датчиків;
кілька режимів відображення даних: графіки, таблиці, тощо; експорт даних в редактор таблиць та інші програми; наявність версій програмного забезпечення для OC Windows; програмне забезпечення повинне мати інтерфейс українською мовою.
наявність датчиків:
датчик тиску;
датчик атмосферного тиску; датчик рН;
термопара;
датчик зовнішньої температури;
датчик температури навколишнього середовища; датчик освітленості;
датчик колориметрії; датчик каламутності; датчик провідності;
датчик частоти серцевих скорочень; датчик відносної вологості.
гарантія:
не менше ніж 12 місяців
	
	

	






Комплект приладів для учнів з лотком
№3
	Має бути призначений для проведення демонстраційних
і практичних дослідів у межах шкільного курсу хімії. Забезпечує учнів засобами для вивчення властивостей речовин, хімічних
реакцій, методів аналізу та основ лабораторної техніки. До складу комплекту має входити не менше:
Колба конічна 50 мл - 1 шт.
Колба плоскодонна 50мл - 1 шт. Колба круглодонна 50мл - 1 шт.
Склянка для зберігання речовин -2 шт. Стакан скляний - 1 шт.
Пробірка ПХ14 - 5 шт. Пробірка ПХ16 - 5 шт. Пробірка ПХ21 - 1 шт.
Штатив для пробірок на 10 гнізд - 1 шт. Чашка Петрі ПП - 1 шт.
Пробка гумова - 5 шт. Тигель - 1 шт.
Циліндр мірний 50 мл - 1 шт. Спиртівка - 1 шт.
Тримач для пробірок - 1 шт.
	







шт.
	







30



	
	Паличка скляна - 3 шт. Трубка з`єднувальна - 1 шт. Лійка конічна - 1 шт.
Папір фільтрувальний - 1 уп . Піпетка медична - 1 шт.
Піпетка дозатор ПП - 1 шт. Сухе паливо (таблетки) - 2 уп. Йорш для миття посуду - 1 шт.
Стакан з носиком ВН-50 з міткою ПП - 1 шт. Рукавички латексні - 5пар
Ложка для спалювання речовин -1 шт. Папір індикаторний -1 шт.
Контейнер-1 шт
	
	

	


Штатив
лабораторний
	Штатив має бути виготовлений з міцних, зносостійких матеріалів, що мають антикорозійне покриття, стійке до зовнішніх впливів. Має важку основу, що запобігає
перекиданню. Склад має входити, не менше: До складу має входити:
стрижень, 60 см – 1 шт.
кільце, 50 см – 1 шт.
кільце, 60 см – 1 шт. вузол кріплення – 2 шт. лапка до штатива – 1 шт.
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	Мідна спіраль
	Має бути мідний дріт товщиною від 1.5 мм та довжиною не менше 20 см, скручений у спіраль на кінці та мати пластмасову
або дерев'яну ручку.
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	Лоток для реактивів
	Використовується для запобігання потраплянню реактивів на робоче місце здобувача освіти під час експериментальних
дослідів. Розміри лотка не менше 300х200 мм. Виготовлений з хімічностійкого некрихкого матеріалу.
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Набір хімічний лабораторний учнівський
	Комплект має використовуватися під час проведення
лабораторних дослідів. Набір має містити повний комплект необхідного лабораторного посуду та приладдя для проведення лабораторних робіт відповідно до діючого навчального плану та програми.
До складу комплекту має входити, не менше:
штатив для 10 пробірок - 1 шт; пробірки ПХ-14 - 10 шт;
спиртівка для спалювання сухого палива - 1 шт.; сухе паливо - 1 уп.;
пробіркотримач - 1 шт.; скляна паличка - 1 шт.;
ложка для спалювання речовини - 1 шт.; фільтрувальний папір - 1 шт.;
універсальний індикаторний папір - 1 шт.; крапельниця Шустера ЗП-17,5 ХС (для лакмусу, 50 мл) - 1 шт.;
крапельниця Шустера ЗП-17,5 ХС (для метилоранжу, 50 мл) - 1 шт.;
крапельниця Шустера ЗП-17,5 ХС (для фенолфталеїну, 50 мл) - 1 шт.;
стакан скляний мірний 150 мл - 1 шт.; склянка для реактивів - 5 шт.;
дозатор - 1 шт.;
піпетка пластикова - 1 шт.; колба конічна 100 мл - 1 шт.; ступка з товкачиком - 1 шт.;
лоток для зберігання набору - 1 шт.
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	Прилад для ілюстрації
залежності
	Прилад має бути призначений для демонстрації залежності швидкості хімічної реакції від наступних умов:
- природи реагуючих речовин;
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	швидкості хімічних реакцій від умов
	· концентрації речовин;
· розмірів поверхні зіткнення реагуючих речовин;
· температури;
· каталізатора;
· інгібітора.
Габаритні розміри в упаковці, не менше 54 x 20 x 13,5 см.
	
	

	Прилад для окиснення спирту над мідним
каталізатором
	
Прилад застосовують для демонстрації реакції окиснення спиртів киснем повітря за допомогою мідного каталізатора.
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	Прилад для ілюстрації закону збереження маси речовини
	Прилад повинен складатись з двох посудин Ландольта з металевими дужками вставлених в горловину посудин біля гумових корків. За його допомогу мають проводитись хімічні реакції з яскраво вираженими ознаками: зміною кольору, випаданням осаду.
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Колекція «Нафта і продукти її переробки»
	Колекція містить не менше ніж 20 відповідних зразків (половина з яких є сировиною, а половина є продукцією
переробки), підписаних у прозорих контейнерах або планшетах, захисного пакування із супровідною інструкцією або з пояснювальною таблицею, або вкладками з інформацією про об’єкти, їх походження, виробництво та використання.
Відповідає темі модельної навчальної програми. Використовується колекція в кабінеті хімії під час вивчення курсу органічної хімії, теми "Нафта і нафтопродукти",
"Переробка нафти". Колекція використовується для
ознайомлення учнів з нафтою, її походженням і промисловим призначенням. Горючі, вибухові та отруйні речовини імітовані.
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Колекція «Скло та вироби з нього» (роздаткова)
	Колекція містить не менше ніж 20 відповідних зразків, підписаних у прозорих контейнерах або планшетах, захисного пакування із супровідною інструкцією або з пояснювальною таблицею, або вкладками з інформацією про об’єкти, їх походження, виробництво та використання.
Відповідає темі модельної навчальної програми. Використовується колекція "Скло та вироби з нього" в кабінеті хімії під час вивчення курсу неорганічної хімії. Колекція застосовується для ознайомлення учнів з силікатним виробництвом.
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Колекція «Кам’яне вугілля та продукти його переробки»
	Колекція містить не менше ніж 20 відповідних зразків, підписаних у прозорих контейнерах або планшетах, захисного пакування із супровідною інструкцією або з пояснювальною таблицею, або вкладками з інформацією про об’єкти, їх походження, виробництво та використання.
Відповідає темі модельної навчальної програми. Горючі, вибухові та отруйні речовини імітовані. Має бути дерев'яна
коробка для пакування.
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Колекція «Нафта і продукти її переробки»
	Колекція містить не менше ніж 20 відповідних зразків, підписаних у прозорих контейнерах або планшетах, захисного пакування із супровідною інструкцією або з пояснювальною таблицею, або вкладками з інформацією про об’єкти, їх походження, виробництво та використання.
Відповідає темі модельної навчальної програми. Використовується колекція в кабінеті хімії під час вивчення курсу органічної хімії, теми "Нафта і нафтопродукти",
"Переробка нафти". Колекція використовується для
ознайомлення учнів з нафтою, її походженням і промисловим призначенням. Горючі, вибухові та отруйні речовини імітовані.
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	Колекція «Метали і
сплави»
	Колекція містить не менше ніж 20 відповідних зразків, підписаних у прозорих контейнерах або планшетах, захисного
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	пакування із супровідною інструкцією або з пояснювальною таблицею, або вкладками з інформацією про об’єкти, їх походження, виробництво та використання.
Відповідає темі модельної навчальної програми під час вивчення неорганічної хімії, тема Металургія . Колекція
застосовується для ознайомлення із загальними властивостями металів та їх сплавів.
	
	

	

Колекція «Каучуки, гума»
	Колекція містить не менше ніж 20 відповідних зразків, підписаних у прозорих контейнерах або планшетах, захисного пакування із супровідною інструкцією або з пояснювальною таблицею, або вкладками з інформацією про об’єкти, їх походження, виробництво та використання.
Відповідає темі модельної навчальної програми використовується під час ознайомлення учнів з видами каучуків, які використовує хімічна промисловість для виробництва різної продукції.
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Колекція «Залізна руда та продукти її переробки»
	Колекція містить не менше ніж 20 відповідних зразків, підписаних у прозорих контейнерах або планшетах, захисного пакування із супровідною інструкцією або з пояснювальною таблицею, або вкладками з інформацією про об’єкти, їх походження, виробництво та використання.
Відповідає темі модельної навчальної програми. Горючі, вибухові та отруйні речовини імітовані.
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Колекція «Волокна» (роздаткова)
	Колекція містить не менше ніж 20 відповідних зразків, підписаних у прозорих контейнерах або планшетах, захисного пакування із супровідною інструкцією або з пояснювальною таблицею, або вкладками з інформацією про об’єкти, їх походження, виробництво та використання.
Відповідає темі модельної навчальної програми. Використовується для демонстрації зразків пластмас, синтетичних волокон, каучуків.
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Колекція «Гірські породи та мінерали»
	Використовується колекція Гірські породи та мінерали роздаткова в кабінеті Географії загальноосвітнього навчального закладу для роботи учнів при вивченні тем:
Літосфера.
Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.
Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси. Використання продуктів переробки корисних копалин у побуті.
Колекції містять зразки об єктів на окремих пластикових
планшетах, складених в коробку з укладкою, із супровідним описом (переліком) та методичними рекомендаціями. Колекція
містить, не менше 21 зразка.
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Колекція «Паливо»
	Колекція містить не менше ніж 20 відповідних зразків (половина з яких є сировиною, а половина є продукцією
переробки), підписаних у прозорих контейнерах або планшетах, захисного пакування із супровідною інструкцією або з пояснювальною таблицею, або вкладками з інформацією про об’єкти, їх походження, виробництво та використання.
Відповідає темі модельної навчальної програми. Використовується колекція в кабінеті хімії під час вивчення курсу органічної хімії, на тему "Види палива". Колекція використовується для ознайомлення учнів з паливом, його
походженням і промисловим призначенням. Горючі, вибухові та отруйні речовини імітовані.
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	Колекція
«Пластмаси» (роздаткова)
	Колекція містить не менше ніж 20 відповідних зразків, підписаних у прозорих контейнерах або планшетах, захисного пакування із супровідною інструкцією або з пояснювальною
таблицею, або вкладками з інформацією про об’єкти, їх походження, виробництво та використання.
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	Відповідає темі модельної навчальної програми. Колекція застосовується для ознайомлення учнів з зовнішнім виглядом і властивостями високомолекулярних речовин і матеріалів, що з
них виробляються.
	
	

	

Колекція «Торф і продукти його переробки»
	Колекція містить не менше ніж 20 відповідних зразків (половина з яких є сировиною, а половина є продукцією
переробки), підписаних у прозорих контейнерах або планшетах, захисного пакування із супровідною інструкцією або з пояснювальною таблицею, або вкладками з інформацією про об’єкти, їх походження, виробництво та використання.
Відповідає темі модельної навчальної програми. Колекція застосовується для ознайомлення учнів з походженням торфу,
продуктами його переробки та промислового використання. Горючі, вибухові та отруйні речовини імітовані.
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Колекція
«Мінеральні та органічні добрива»
	Колекція містить не менше ніж 20 відповідних зразків (половина з яких є сировиною, а половина є продукцією
переробки), підписаних у прозорих контейнерах або планшетах, захисного пакування із супровідною інструкцією або з пояснювальною таблицею, або вкладками з інформацією про об’єкти, їх походження, виробництво та використання.
Колекція має містити зразки основних мінеральних добрив, які широко використовуються в сільському господарстві, як мінімум: азотні добрива, фосфорні добрива, калійні добрива, мікродобрива, комплексні добрива, органічні добрива.
Пакується в дерев’яну коробку.
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Колекція «Кислоти»
	Колекція містить не менше ніж 20 відповідних зразків, підписаних у прозорих контейнерах або планшетах, захисного пакування із супровідною інструкцією або з пояснювальною таблицею, або вкладками з інформацією про об’єкти, їх походження, виробництво та використання.
Відповідає темі модельної навчальної програми.
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Колекція «Чавун і сталь»
	Колекція містить не менше ніж 20 відповідних зразків (половина з яких є сировиною, а половина є продукцією
переробки), підписаних у прозорих контейнерах або планшетах, захисного пакування із супровідною інструкцією або з пояснювальною таблицею, або вкладками з інформацією про об’єкти, їх походження, виробництво та використання.
Відповідає темі модельної навчальної програми під час вивчення курсу неорганічної хімії. Колекція застосовується для ознайомлення учнів з процесами підготовки і виробництва чавуну та сталі.
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Колекція «Шкала твердості Мооса»
	Має бути призначена для вивчення властивостей мінералів, зокрема твердості, відповідно до міжнародної шкали Мооса. Колекція має містити, не менше десяти зразків мінералів, кожен з яких відповідає певному рівню шкали твердості від 1 до 10.
Зразок з твердістю 10 (алмаз) допускається в імітації. Кожен мінерал має бути маркований або пронумерований, розміщений у боксі або на планшеті з підписами. Матеріали мають бути
натуральні, безпечні для використання в навчальних кабінетах.
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	Колекція «Сировина і продукція для
легкої промисловості» (роздаткова)
	Колекція містить не менше ніж 20 відповідних зразків, підписаних у прозорих контейнерах або планшетах, захисного пакування із супровідною інструкцією або з пояснювальною таблицею, або вкладками з інформацією про об’єкти, їх походження, виробництво та використання.
Відповідає темі модельної навчальної програми.
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	Колекція «Метали і сплави» (роздаткова)
	Колекція містить не менше ніж 20 відповідних зразків, підписаних у прозорих контейнерах або планшетах, захисного пакування із супровідною інструкцією або з пояснювальною
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	таблицею, або вкладками з інформацією про об’єкти, їх походження, виробництво та використання.
Відповідає темі модельної навчальної програми під час вивчення неорганічної хімії, тема Металургія . Колекція застосовується для ознайомлення із загальними властивостями
металів та їх сплавів.
	
	

	

Колекція
«Пластмаси» арт. 68490
	Колекція містить не менше ніж 20 відповідних зразків, підписаних у прозорих контейнерах або планшетах, захисного пакування із супровідною інструкцією або з пояснювальною таблицею, або вкладками з інформацією про об’єкти, їх походження, виробництво та використання.
Відповідає темі модельної навчальної програми, для ознайомлення учнів із зовнішнім виглядом і властивостями високомолекулярних речовин і матеріалів, що з них
виробляються.
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Колекція
«Мінеральні та органічні добрива» (роздаткова)
	Колекція містить не менше ніж 20 відповідних зразків, підписаних у прозорих контейнерах або планшетах, захисного пакування із супровідною інструкцією або з пояснювальною таблицею, або вкладками з інформацією про об’єкти, їх походження, виробництво та використання.
Колекція має містити зразки основних мінеральних добрив, які широко використовуються в сільському господарстві, як мінімум: азотні добрива, фосфорні добрива, калійні добрива, мікродобрива, комплексні добрива, органічні добрива.
	


шт.
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	Модель демонстраційна
кристалічної гратки
«Діоксид вуглецю»
	Має бути призначена для демонстрації молекулярної структури кристалічної гратки діоксиду вуглецю. Матеріал з якого виготовлена модель має бути пластмаса або дерево, діаметр моделі атома, не менше 30 мм. Розмір виробу, не менше 19,5x19,5x18 см.
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	Модель демонстраційна
кристалічної гратки "Поварена сіль"
	Має бути призначена для демонстрації молекулярної структури кристалічної гратки повареної солі. Матеріал з якого
виготовлена модель має бути пластмаса зеленого та сірого кольору, пластикові або металеві стержні - "зв'язки" різної довжини. Діаметр моделі, не менше 10 см.
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	Модель демонстраційна
кристалічної гратки "Лід"
	Має бути призначена для демонстрації молекулярної структури кристалічної гратки льоду. Матеріал з якого виготовлена модель має бути пластмаса або дерево, стержні - "зв'язки" різної довжини. Діаметр моделі атома, не менше 20 мм.
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	Модель демонстраційна
«Кристалічна гратка заліза»
	Має бути призначена для демонстрації структури кристалічної гратки заліза. В складі моделі мають бути: пластикові кульки однакового кольору, пластикові (металеві) стержні - "зв'язки". Діаметр моделі атома, не менше 20 мм. Розмір виробу, не менше 16,0x16,0x16,0 см.
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Набір для складання об'ємних моделей молекул
(демонстраційний)
	Набір має бути призначений для моделювання молекул неорганічних і органічних сполук.
Орієнтовний склад: кольорові кульки — моделі атомів, стержні для моделювання різних видів зв’язків.
Моделі атомів повинні передбачати кріплення стержнів під певним кутом, що сприяє досягненню під час моделювання певних валентних кутів і направленості зв’язків, необхідної форми і структури моделі молекули.
Моделі атомів повинні мати відповідне кольорове кодування.
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	Модель демонстраційна Атом
	Модель має бути виготовлена з філаменту, має зображувати структуру атома, включаючи ядро (центральна частина) та електрони (сині елементи, розташовані по колу). Діаметр, не менше, 21 см, висота, не менше 5 см.
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Набір моделей атомів зі стержнями для складання моделей
молекул (роздатковий)
	Має бути призначений для моделювання молекул неорганічних і органічних сполук. Можливий склад набору: кольорові кульки - моделі атомів діаметром не менше 20 та 10 мм, стержні для моделювання різних видів зв'язків. Моделі атомів повинні
передбачати кріплення стержнів під певним кутом, що сприяє досягненню під час моделювання певних валентних кутів і направленості зв'язків, необхідної форми і структури моделі молекули. Моделі атомів мають відповідне кольорове
кодування.
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Реактиви хімічні
«Органічні сполуки»
	Кожна речовина міститься в індивідуальній упаковці, що забезпечує безпечне транспортування та зберігання відповідно до норм ТБ.
Маркування кожної одиниці містить:
· назву реактиву;
· хімічну формулу речовини;
· клас безпеки.
До складу набору входить:
1. Аміноетанова кислота (гліцин), 0,1 кг;
2. Бензен 0,2 л;
3. Гліцерол, 0,2 л;
4. Глюкоза, 0,2 кг;
5. 1,2-дихлороетан (або хлороформ), 0,2 л;
6. Додекан-1-ол (додециловий спирт), 0,1 кг, допускається заміна деканолом або іншим насиченим вищим спиртом (нерозчинним у воді);
7. Етаналь. Ампула, об’ємом не більше 0,25 л;
8. Етанова кислота (оцтова есенція), 0,2 л;
9. Етанол. Розчин, не менше 90 %-вий, 0,5 л;
10. Кальцій карбід (ацетиленід), 0,2 кг (водонепроникна упаковка);
11. Кислота пальмітинова, 0,1 кг;
12. Кислота стеаринова, 0,1 кг;
13. Кислота щавлева. Фіксанали (стандарт-титри), 1шт;
14. Крохмаль, 0,1 кг;
15. Лимонна кислота (харчова), 0,05 кг;
16. Натрій етаноат (ацетат), 0,2 кг;
17. О-ксилен (орто-ксилол), 0,1 кг;
18. Парафін медичний, 0,05 кг;
19. Пропан-2-ол (ізопропанол), 0,5 л;
20. Сахароза, 0,2 кг;
21. Трилон Б. Динатрієва сіль ЕДТА. Фіксанали (стандарт-титри), 1шт;
22. Феніламін (Анілін), 0,1 кг;
23. Целюлоза, 0,1 кг.
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Реактиви хімічні
«Солі»
	Кожний хімічний реактив повинен міститися в індивідуальній упаковці, що забезпечує безпечне транспортування та
зберігання відповідно до норм техніки безпеки. Маркування кожної одиниці повинно містити:
· назву хімічного реактиву;
· хімічну формулу;
· клас безпеки.
Орієнтовний склад:
1. Алюміній хлорид, 0,05 кг – 1 шт.
2. Амоній нітрат, 0,1 кг – 1 шт.
3. Амоній дихромат, 0,2 кг – 1 шт.
4. Амоній хлорид, 0,2 кг – 1 шт.
5. Арґентум(I) нітрат, 0,05 кг – шт.
6. Барій нітрат, 0,1 кг – 1 шт.
7. Калій бромід, 0,1 кг – 1 шт.
8. Калій йодид, 0,1 кг – 1 шт.
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	9. Калій нітрат, 0,1 кг – 1 шт.
10. Кальцій карбонат, 0,1 кг – 1 шт.
11. Калій дихромат, 0,1 кг – 1 шт.
12. Калій тіоціанат (роданід), 0,05 кг – 1 шт.
13. Кальцій хлорид, 0,1 кг. (Не допускається кальцій хлорид гексагідрат) – 1 шт.
14. Купрум (II) сульфат пентагідрат. Мідний купорос, 0,5 кг – 1 шт.
15. Кобальт (II) сульфат, 0,1 кг – 1 шт.
16. Літій хлорид, 0,01 кг -1 шт.
17. Магній нітрат, 0,1 кг – 1 шт.
18. Магній сульфат гептагідрат, 0,05 кг – 1 шт.
19. Манган (II) сульфат, 0,05 кг – 1 шт.
20. Натрій гідрогенкарбонат, 0,5 кг – 1 шт.
21. Натрій карбонат, 0,1 кг – 1 шт.
22. Натрій ортофосфат, 0,1 кг – 1 шт.
23. Натрій сульфід, 0,05 кг – 1 шт.
24. Натрій сульфат, 0,05 кг – 1 шт.
25. Натрій хлорид, 1 кг – 1 шт.
26. Натрій сульфіт, 0,05 кг – 1 шт.
27. Натрій тіосульфат пентагідрат. ЧДА. Фіксанали (стандарт-титри) – 1 шт.
28. Нікель (II) сульфат, 0,05 кг – 1 шт.
29. Натрій силікат. Натрій силікат наногідрат, 0,05 кг – 1 шт.
30. Ферум (II) сульфат, 0,05 кг. Допускається ферум (II) сульфат гептагідрат – 1 шт.
31. Ферум (III) хлорид, 0,05 кг. Допускається у вигляді наногідрату. Герметична упаковка – 1 шт.
32. Цинк хлорид, 0,05 кг – 1 шт.
33. Калій гексаціаноферат (II). Жовта кров’яна сіль.
Для проведення якісних реакцій на йони Fe3+, 0,1 кг – 1 шт.
34. Калій гексаціаноферат (III). Червона кров’яна сіль. Для проведення якісних реакцій на йони Fe2+, 0,2 кг – 1 шт.
	
	

	




Реактиви хімічні
«Метали»
	Кожний хімічний реактив повинен міститися в індивідуальній упаковці, що забезпечує безпечне транспортування та
зберігання відповідно до норм техніки безпеки. Маркування кожної одиниці повинно містити:
· назву хімічного реактиву;
· хімічну формулу;
· клас безпеки.
Орієнтовний склад:
1. Алюміній гранульований 0,1 кг – 1 шт.
2. Залізо порошок (залізо відновлене), 0,1 кг – 1шт.
3. Магній. Ошурки/ порошок, 0,05 кг – 1 шт.
4. Мідь, 0,1 кг. ( Шматочки мідного дроту) – 1 шт.
5. Натрій металічний, 0,05 кг. (Шматочки металічного натрію в гасі в поліпропіленовій ємності) – 1 шт.
6. Цинк гранульований, 0,1 кг – 1 шт.
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Реактиви хімічні
«Інші реактиви»
	Кожна речовина міститься в індивідуальній упаковці, що забезпечує безпечне транспортування та зберігання.
Маркування кожної одиниці містить:
· назву реактиву;
· хімічну формулу речовини;
· клас безпеки.
До складу набору має входити:
1. Гідроген пероксид. Розчин 30–35 %-вий, 500 мл;
2. Індикатор лакмоїд (лакмус), 0,05 кг;
3. Фенолфталеїн, 0,05 кг;
4. Метилоранж, 0,05 кг.
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Реактиви хімічні
«Основи»
	Кожний хімічний реактив повинен міститися в індивідуальній упаковці, що забезпечує безпечне транспортування та
зберігання відповідно до норм техніки безпеки. Маркування кожної одиниці повинно містити:
· назву хімічного реактиву;
· хімічну формулу;
· клас безпеки.
Орієнтовний склад:
1. Амоній гідроксид (водний розчин амоніаку, 10%-вий розчин), 0,1 л – 1 шт.
2. Барій гідроксид, 0,1 кг – 1 шт.
3. Калій гідроксид, 0,05 кг – 1 шт.
4. Кальцій гідроксид, 0,1 кг – 1 шт.
5. Натрій гідроксид, 0,2 кг – 1 шт.
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Реактиви хімічні
«Оксиди»
	Кожний хімічний реактив повинен міститися в індивідуальній упаковці, що забезпечує безпечне транспортування та
зберігання відповідно до норм техніки безпеки. Маркування кожної одиниці повинно містити:
· назву хімічного реактиву;
· хімічну формулу;
· клас безпеки.
Орієнтовний склад:
1. Алюміній оксид, 0,1 кг – 1 шт.
2. Кальцій оксид, герметична упаковка, 0,2 кг – 1 шт.
3. Купрум (II) оксид. Порошок, 0,1 кг – 1 шт.
4. Магній оксид, 0,05 кг – 1 шт.
5. Манган (IV) оксид, 0,05 кг – 1 шт.
6. Ферум (II) оксид, 0,1 кг – 1 шт.
7. Ферум (III) оксид, 0,1 кг – 1 шт.
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Реактиви хімічні
«Неметали»
	Кожний хімічний реактив повинен міститися в індивідуальній упаковці, що забезпечує безпечне транспортування та
зберігання відповідно до норм техніки безпеки. Маркування кожної одиниці повинно містити:
· назву хімічного реактиву;
· хімічну формулу;
· клас безпеки.
Орієнтовний склад:
1. Вугілля активоване в упаковках – 1 шт.
2. Йод кристалічний, 0,05 кг – 1 шт.
3. Сірка. Порошок сірки колоїдної, 0,05 кг – 1 шт.
4. Фосфор червоний, 0,1 кг. Герметична упаковка – 1 шт.
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Реактиви хімічні
«Кислоти»
	Кожний хімічний реактив повинен міститися в індивідуальній упаковці, що забезпечує безпечне транспортування та
зберігання відповідно до норм техніки безпеки. Маркування кожної одиниці повинно містити:
· назву хімічного реактиву;
· хімічну формулу;
· клас безпеки.
Орієнтовний склад:
1. Нітратна кислота, концентрована (55–60 %-вий розчин), 0,5 л
– 1 шт.
2. Ортофосфатна кислота, 30–40 %-вий розчин, 0,1 л – 1 шт.
3. Сульфатна кислота, 10 %-вий розчин, 1 л – 1 шт.
4. Сульфатна кислота, 40 %-вий розчин, 0,5 л – 1 шт.
5. Хлоридна кислота, 10 %-вий розчин, 0,5 л – 1 шт.
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	Комплект приладів загального призначення з хімії.
Тип 2
	Набір дає можливість виконати 23 експерименти, які вводять у вивчення основ хімії: вивчення матерії (стани, атоми), сумішей, розчинів та хімічних реакцій, як-от окиснення та горіння.
Дло складу комплекту має входити не менше:
спирт – 1 флакон, порошок сірки – 1 уп., порошок заліза– 1 уп.,
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	хлорид натрію– 1 уп., карбонат натрію– 1 уп., сульфат міді– 1 уп., сульфат кальцію– 1 уп., тирса– 1 уп., барвник– 1 уп.,
матеріал для підставки – 1 шт., вигнута скляна трубка з пробкою – 1 шт., штатив – 1 шт., дротяна сітка з керамічним полем – 1 шт., повітряні кульки – 2 шт., піпетка-крапельниця – 1 шт.,
сфера з кільцем – шт., підставка для свічки – 1шт., свічок – 5 шт., лупа – 1 шт., стрижневий магніт – 1 шт., кільце зі стрижнем для підставки – 1 шт., лійка – 1 шт., ситечко – 1 шт., затискач
для шланга Мора – 1 шт., пластикова пляшка – 1 шт., термометр – 1 шт., пробірки – 2шт., мензурка (250 мл) – 1 шт., колба
Ерленмейєра (100 мл) – 1 шт., пробірки (180 x 20 мм) з пробками – 2 шт., скло – 2 шт., фільтрувальний папір – 20 шт., контейнер для зберігання – 1 шт.
	
	

	
Набір хімічний лабораторний (Розширений)
	Набір дозволяє проводити експерименти, пов'язані з темами, що є частиною плану уроків хімії у старших класах середньої школи, а саме: фізичні та хімічні явища — 8 експериментів; основи загальної хімії — 7 експериментів;
електрохімія — 6 експериментів;
органічна хімія — 8 експериментів. До складу набору має входити, не менше 60 комплектуючих.
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Магнітний перемішувач з підігрівом
	Використовується магнітний перемішувач з підігрівом з аналоговим управлінням і мікропроцесорним контролером, робочою поверхнею з нержавіючої сталі для перемішування рідин у скляних колбах за допомогою обертового якоря.
Швидкість обертання якоря - регульована. Привід з плавним запуском обертання.
Платформа, на якій стоїть посудина, може нагріватися до 220°С.
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Мікроскоп цифровий
	Цифровий бінокулярний мікроскоп із цифровим модулем зображення
Тип: вертикальний.
Матеріал: литий алюміній. Голова
Тип: бінокулярна. Нахил: не менше 30°.
Має бути обертання на 360°
Міжзінична відстань, не менше 48–75 мм. Окуляри
Поле зору: не менше 18 мм. Збільшення: не менше 10x.
Діаметр мікрометричного скла: не менше 20 мм. Револьверна голівка
Кількість позицій: не менше 4. Об'єктиви
Оптична система: не менше 160 мм. Має бути антигрибкова обробка.
Парафокальна відстань не менше 45 мм. Стандартне збільшення: не менше 40x–1000x. Тип: N-PLAN або аналог.
4x/0.10, робоча відстань не менше 15.2 мм 10x/0.25, робоча відстань не менше 5.5 мм 40x/0.65, робоча відстань не менше 0.45 мм
100x/1.25 (олія/вода), робоча відстань не менше 0.13 мм Предметний столик
Тип: двошаровий.
Розміри не менше 125x115 мм. Діапазон руху: не менше 70x30 мм. Мають бути тримачі для зразків.
Точність шкали нонісуса: не гірше 0.1мм. Передача світла
Тип освітлення: X-LED або аналог.
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	Потужність джерела світла: не менше 3 Вт. Регулювання яскравості: ручне або автоматичне. Ресурс (годин): не менше 65 000.
Колірна температура: не менше 6300 К, біле світло. Макс. споживання потужності: не більше 6 Вт.
Камера
Має бути USB-вихід.
Роздільна здатність: не гірше 2048x1536. Тип: кольорова.
Розмір сенсора: не менше 1/2.5" Мегапікселі: не менше 3.1.
Стандарт USB: USB 2.0.
Частота кадрів: не гірше 4 при 2048x1536, 8 при 1280x1024, 30 при 640x480.
Планшет
Планшет має мати рішення 2 в 1, його можна відключати від мікроскопа та використовувати як ПК.
Сумісність: Windows 11.
Процесор: Intel® Celeron N3350, 1.10 ГГц або аналог. Графіка: Intel® HD Graphics 500 або аналог
ОЗП: не менше 6 ГБ DDR3.
Дисплей: не менше 10.1” IPS Multi Touch, 1920x1200. Пам’ять: не менше 128 ГБ (eMMC).
Мережа: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 2.4GHz. Порти
Вхід: USB 3.0, Type C, зчитувач MicroSD, мікрофон, живлення. Вихід: навушники, Micro HDMI.
Акумулятор
Тип: літій-іонний або аналог. Ємність: не менше 3500 мАг.
Блок живлення: 100-240 В змінного струму та 6 В постійного струму, 2.5 A.
Комплектація: чохол від пилу, імерсійна олія (10 мл), інструмент для регулювання натягу, керівництво користувача
(цифрова версія), калібрувальне скло, сенсорна ручка, USB-кабель (0.5 м).
	
	

	

Прилад для визначення складу повітря
	Прилад призначений для демонстрації дослідів з визначення вмісту кисню в повітрі і отримання заповнених чистим киснем ємкостей.
До складу набору має входити не менше:
Склянки з нижнім тубусом (обсяг 1 л) - 2 шт.
Пробка гумова під горло склянки з ложкою для спалювання речовин - 1 шт.
Пробка гумова під горло склянки з тубусом і краном з'єднувальним - 1 шт.
Шланг гумовий довжиною 30 см - 1 шт.
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	Халат лабораторний
	Халат бавовняний прямого силуету, з центральною застібкою на гудзики, довгими рукавами. Ростова група:170-175 см.
	шт.
	15

	
Окуляри захисні
	Мають використовуватися для захисту очей під час проведення лабораторних дослідів. Прозора лінза окулярів має бути виготовлена з ударостійкого полікарбонату з оптичною
прозорістю 1 класу. Не мають мати обмеження по тривалості носіння.
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Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару: 
4.1. Термін постачання: до 20 грудня 2026 року. 
4.2. Технічні та якісні характеристики товару, що закуповується, повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на період постачання товару. 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
При визначенні розміру бюджетного призначення за кошторисом  або очікувана вартість предмета закупівлі  1149564,0 грн .з ПДВ  ,   957970,00грн.без ПДВ
 Державний бюджет України -1034607,60 грн. з ПДВ КПКВ 0611184 (Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова Українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету  місцевими бюджетами» 2211850 Субвенція  з державного бюджету  місцевими бюджетами на реалізацію публічного  інвестиційного проєкту на забезпечення якісної ,сучасної  та доступної загальної середньої освіти «Нова Українська школа»
Забезпечення доступу до безпечної та якісної освіти :
Місцевий бюджет-114956,40 з ПДВ  
КПКВ 0611183  Співфінансування заходів, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної , сучасної  та доступної загальної середньої освіти  «Нова Українська школа»                                                                                                                                  
 6.Створення  сучасного освітнього  простору  у межах реформи «Нова Українська школа» у закладах загальної середньої освіти  
Код ;DREM-UA-030726-492764EA
Посилання https://dream.gov/ua/pIp /DREAM-UA -030726-492764EA?fromUri=/community/62143/spp

7.Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі -1149564,00 гривень. з ПДВ.
Розрахунок здійснено з урахуванням вартості товару  на ринку, відповідно до  Примірної методики визначення очікуваної вартості  предмета закупівлі  та в межах затверджених кошторисних призначеннях на 2026 рік. Для визначення очікуваної вартості комплекту меблів для кабінету хімії та лаборантської  було застосовано метод порівняння ринкових цін -це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку ,а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій  та прайс-листів на момент вивчення ринку та відповідає розміру бюджетного призначення.

